点光源的使用

在工作区增加一个点光源

1.在器件箱中选中“点光源”

2.在工作区合适的位置按下鼠标左键

3.系统弹出“点光源”对话窗体，如下图

光线数量为此点光源中发出光线的数量，最大为10，最小为2。光线角度为每一条光线的角度，输入时以回车键区分，注意要输入和光线数量相当的角度。

“横坐标关联”使点光源关联到横坐标上，其像也会自动关联到横坐标上。

4.这样一个点光源就作好了

点光源的编辑操作

1.选中操作：直接点击代表点光源的小圆，不能通过点击点光源上的光线来选中点光源。选中后如下图：

2.属性调整：选中点光源后，在蓝色圆内按下鼠标右键，系统会弹出点光源窗体

3.对点光源上的光线属性进行调整。软件允许对点光源上不同的光线设置不同的值，比如颜色和折射率比例等。方法如下：在光线的箭头位置的选中标记上按下鼠标右键，系统会弹出光线设置窗体。

4.拖动点光源上的一根光线：选中后，在光线的箭头位置的选中标记上按下鼠标左键后拖动。

5.拖动点光源的中心：选中后，在点光源中心的选中标记下按下鼠标左键后拖动。

6.拖动点光源：选中后，在蓝色圆内按下鼠标左键后拖动。

7.复制、粘贴、删除同其它器件

实际应用

点光源成像

1.在工作区添加一个理想凸透镜，使光轴和横坐标重合。

2.在工作区添加一个点光源，如下图设置参数

3.调整点光源位置，使其位于理想凸透镜左边一倍焦距和二倍焦距之间。

4.按下“动态运行”按钮，可以得到如下效果：

5.拖动点光源，使其处于不同位置，就可以得到不同的效果

水中的点光源

1.在工作区增加一个点光源，把光线数设置为2，角度为“60、70”，不要选中关联选项

2.在工作区增加一个方型介质。

3.把点光源拖到方型介质内

4.按“动态运行”按钮，效果如下图：

南京金华科软件有限公司 版权所有

2001.06