|  | 器件属性设置
简介 菜单介绍 界面介绍 器件栏介绍 基本操作 器件的绘制 器件的属性 功能按钮使用 实际运用 器件属性设置 关系曲线绘制 变量即时输出 实例 气体等温变化 气体等容变化 气体等压变化 |  | 1.容器的属性设置 容器属性的一般设置已经在前面做过介绍。这里要补充一些。 当你第一次添加活塞时，实际气体的体积和容器大小之间的比例就已经设定 了，你无需考虑实际的情况，但是当你准备做多活塞的实验时要考虑好以后添 加的活塞可能的位置，因为多活塞的情况下上面的比例是不能设定的。多活塞 情况下查看属性时可以修改的参数只有活塞上所受的外力。另外，多活塞情况 下，从容器底部向上，依次是第一段气体（编号为0），第二段气体（编号为 1）......等等，以次类推。 2.U型管的属性设置 左边端口，右边端口这一说法是针对工作区的。另外U型管反转时端口都是 一起反转的，请注意位置。 3.玻璃管的属性设置 玻璃管内的压强，水银柱的压强，外界大气压之间可以是不平衡的，因为这 里是动态的设置，当按下“开始”按钮时会自动达到平衡状态。 |  |