|  | 器件栏介绍
简介 菜单介绍 界面介绍 器件栏介绍 基本操作 器件的绘制 器件的属性 功能按钮使用 实际运用 器件属性设置 关系曲线绘制 变量即时输出 实例 气体等温变化 气体等容变化 气体等压变化 |  | 图6.器件栏 左起： 1.连接管。用来进行器件间的连接，用连接管连接的器件之间是相通的。 （目前版本内只可以连接容器与U型管，它只相当于一个敏感元件类的辅助 器件，被连接的器件内的气体之间没有任何物质或能量上的交换） 2.U型管。相当于实际实验当中的U型管，可以填充水银，选择开口端是封闭 的还是自由的。还可以进行上下的拖动。（管的总长度不变） 3.容器。相当于实际实验当中的汽缸一类的器件。可以添加活塞封闭一定质 量的气体，还可以用恒温器进行加热或是降温。该器件支持多活塞（最多5个） ，但恒温器、连接管目前只能接至第一个活塞封闭的气体之中。现在的版本有 两种容器器壁的类型可供选择：导热的和绝热的。导热的相当于容器内的气体 与外界始终处于热平衡状态，加热或是降温时两者是同时变化的。绝热的相当 于容器内的气体与外界没有热交换。 4.玻璃管。即一端开口的玻璃管，可以用水银封闭一段气体在玻璃管中，也 可以对其进行加热或降温（目前不支持多段水银）。 5.变量输出。用来输出工作区内各个含有气体的器件当中气体的基本参数。 例如压强、温度、体积。 6.绘制曲线。用来绘制气体基本参数间的变化关系曲线。例如等温线，等压线等。 7.恒温器。用来给容器或是玻璃管（已经封闭一定气体）进行加热或是降温。 8.90度反转。按下一次可以把选中的器件进行逆时针90度的反转，按两次可 以反转180度，以次类推。 9.添/去活塞。选中容器的话可以给容器添加活塞，同时要设置气体的参 数。选中活塞的话可以去掉容器的活塞。 10.添/去水银柱。可以给选中的U型管或是玻璃管添加水银。选中的如果是 玻璃管中的水银柱的话，按下该按钮则去掉水银柱。 11.添/去阀门。选中的容器没有阀门时添加阀门，选中的容器有阀门时则去 掉阀门。 12.开/关阀门。选中有阀门的容器时可以按下该按钮使容器的阀门打开或是 关闭。 13.固定/放开活塞。选中容器的活塞时通过该按钮可以转换活塞的状态，（从 可以滑动转换为固定，从固定转换为可以滑动）可以滑动的活塞的颜色与容器 的颜色是一样的，而固定的活塞的颜色与容器的颜色是不一样的。 14.用动画的方式显示气体的压强及温度，也可反映物质的量。 |  |