V1.04
标号
参考编号
短路
按"电路图选项"的设置显示
显示标号
显示标称值
显示参考编号
显示栅格
使用栅格
显示模型
显示结点号
字体名称
字体大小
设置标号字体
设置标称值字体
设置导线颜色
漏电
开路
没有(故障)
显示结点编号
设置结点颜色
设置为初始测试点
使用初始条件
电路
原理图
从电路中拷贝
从电路中移出
从电路中移出
用子电路取代原电路
取消
存取
内阻
（交直流）模式选择
电流档内阻
电压档内阻
电阻档电流
分贝档标准电压
信号频率
占空比
信号幅度
直流偏置
幅度／时间
触发选择
接地端
（触发）电平
（外触发）
（当前编辑地址）
（当前输出地址）
（输出的首地址）
（输出的未地址）
循环
单帧
（单）步
中断点
模式设置
清除字信号编辑区
打开（字信号文件）
（字信号文件）存盘
按递增编码
按递减编码
按右移编码
按左移编码
上升沿触发
下降沿触发
外触发
内触发
内时钟频率
时钟触发沿
时钟触发模式
触发前数据点数
触发后数据点数
触发门限电平
触发组合
触发电平
元件库
建立新元件库
正向电流放大系数
总体分析选择
直流(分析选择)
瞬态分析选择
器件分件选择
仪器分析选择
电流的绝对精度
最小电导
最大矩阵项绝对最小值
主元矩阵项绝对最小值
相对误差精度
仿真工作温度
电压绝对精度
电荷绝对精度
斜升时间
相对收敛步长限制
绝对步长收敛步数限制
收敛条件
模似节点分流电阻
仿真时的临时性文件规模
工作点分析迭代极限
GMIN步进算法步长
SOURCE步进算法步长
恢复默认状态
瞬态分析每时间点迭代次数的上限
积分方法的最大阶数
瞬态误差精度因数
瞬态分析数字积分方法
打印数据
MOSFET漏极扩散区面积
MOSFET源极扩散区面积
MOSFET沟道长度
MOSFET沟道宽度
模型参数标称温度
非线性模型评估器件
小型有耗传输线仿真
示波器设置
每屏显示后暂停
自动产生时间步长
最小时间点数
瞬态分析最大时间步长
初使条件
设置为零
采用用户自定义的初始条件
采用直流工作点的分析结果
扫频仪设置
逻辑分析仪设置
每周期分析的点数
仿真
电路中的所有结点号
初分析的结点号
显示点数
扫描起始频率
扫描终点频率
扫描形式：十进制／线性／倍频程
垂直尺度形式：线性／对数／分贝
设置时间输出间隔
仿真输出图的时间间隔
傅立叶分析
显示相频特性
显示幅频特性，连续曲线型输出
输出的节点
谐波的基频
谐波数量
分析设置
扫描频率设置
设置元器件
选择某元器件进行噪声分析求和
输入参考噪声源
参考结点
在f1进行扫描时，f2被设定成该比值乘以起始频率，比须大于1小于0
直流工作点分析
瞬态分析
频率特性分析
选择分析的参数
增量步长，仅用于线性扫描
电压
参考电压点
输出变量
输入源
饱和电流
B-E节电压
零偏时的BC结电容
集电极电阻
射极电阻
基极电阻
反向电流放大系数
零偏时BE结电容
工作温度
编辑(元件属性)
拷贝(元件)
粘贴(元件)
删除(元件)
重命名(元件)
电阻参数设定
值
故障设定
显示
分析设置
使用环境温度
第一级温度系数
第二级温度系数
电压
在交流频率分析中使用如下设置
幅度
相位
失真选项
频率1
频率2
幅度
相位
电流
频率
地
电池
直流电流源
交流电流源
交流电压源
压控电压源
电压增益（E）
压控电流源
互导（G）
电流控制电压源
互阻（H）
电流控制电流源
电流增益（F）
Vcc电压源
Vdd电压源
时钟源
调幅源（AM）
载波幅度（Vc）
载波频率（fc）
调制指数（M）
调制频率（f）
调频源
峰值幅度（VA）
偏移量（VO）
压控正弦波振荡源
输出峰值下限
输出峰值上限
坐标对数
控制坐标1（C1）
频率坐标1（F1）
控制坐标2（C2）
频率坐标2（F2）
控制坐标3（C3）
频率坐标3（F3）
控制坐标4（C4）
频率坐标4（F4）
控制坐标5（C5）
频率坐标5（F5）
压控三角波振荡源
上升时间占空比（RTD）
压控方波振荡源
占空比（D）
输出上升时间
输出下降时间
受控单脉冲源
时钟触发（CLKTR）
输出低电平
输出高电平
输出延迟（DTR）
输出脉宽延迟
脉宽坐标1（PW1）
脉宽坐标2（PW2）
脉宽坐标3（PW3）
脉宽坐标4（PW4）
脉宽坐标5（PW5）
分段线性源
文件名
浏览
受控分段线性源
X坐标1（X1）
Y坐标1（Y1）
X坐标2（X2）
Y坐标2（Y2）
X坐标3（X3）
Y坐标3（Y3）
X坐标4（X4）
Y坐标4（Y4）
X坐标5（X5）
Y坐标5（Y5）
输入平滑区域%（ISD）
幅移键控源（FSK源）
峰值幅度
传号传输频率
空号传输频率
多项式源的系数
常数（A）
V1系数（B）
V2系数（C）
V3系数（D）
V1*V1系数（E）
V1*V2系数（F）
V1*V3系数（G）
V2*V2系数（H）
V2*V3系数（I）
V3*V3系数（J）
V1*V2*V3系数（K）
非线性相关源
表达式
连接点
电容
电容（C）
电感
电感（L）
线性变压器
匝数比（N）
漏感（LE）
磁感（LM）
初级绕组电阻（RP）
次级绕组电阻（RS）
继电器
线圈电感（LC）
导通电流（ION）
保持电流（IHD）
线圈电阻
开关
键
延迟开关
导通时间（TON）
断开时间（TOFF）
压控开关
导通电压（VON）
断开电压（VOFF）
开态电阻（RON）
关态电阻（ROFF）
电流控制开关
断开电流（IOFF）
上拉电阻
上拉电压
电位器
比例设定
增量
排电阻
电压控制模拟开关
“断开”控制电平值（COFF）
“导通”控制电平值（CON）
“断开”电阻
“导通”电阻
级性电容
可调电容
可调电感
无芯线圈
匝数（N）
磁芯
截面积（A）
磁芯长度（L）
磁场坐标1（H1）
磁场坐标2（H2）
磁场坐标3（H3）
磁场坐标4（H4）
磁场坐标5（H5）
磁场坐标6（H6）
磁场坐标7（H7）
磁场坐标8（H8）
磁场坐标9（H9）
磁场坐标10（H10）
磁场坐标11（H11）
磁场坐标12（H12）
磁场坐标13（H13）
磁场坐标14（H14）
磁场坐标15（H15）
磁通量坐标1（B1）
磁通量坐标2（B2）
磁通量坐标3（B3）
磁通量坐标4（B4）
磁通量坐标5（B5）
磁通量坐标6（B6）
磁通量坐标7（B7）
磁通量坐标8（B8）
磁通量坐标9（B9）
磁通量坐标10（B10）
磁通量坐标11（B11）
磁通量坐标12（B12）
磁通量坐标13（B13）
磁通量坐标14（B14）
磁通量坐标15（B15）
非线性变压器
初级绕组（N1）
初组电阻（R1）
初级漏感（L1）
次级绕组（N2）
次级电阻（R2）
次级漏感（L2）
普通二级管
欧姆电阻（RS）
零点结电容（CJD）
结电压（VJ）
传输时间（TT）
反向击穿电压（BV）
散热系数
开启电压（EG）
温度指数（XTI）
反向击穿电压下的电流（IBV）
温度参数（TNOM）
稳压二极管
发光二级管
全波桥式整流器
肖特基二极管
开关电压（VS）
工作电压峰值（VTM）
开关时间（TQ）
保持电流（IH）
可控硅整流器
关态电流峰值（IDRM）
控制门触发器电压（VGT）
控制门触发器电流（IGT）
双向可控硅
三端双向可控硅
信号源库
基本原件库
二极管库
三极管库
NPN双极型晶体管
B-C节电压
正向传输时间
反向传输时间
B-E 饱和漏电流
B-C 饱和漏电流（ISC）
高电平时最小基极电阻
N沟道结型场效应管
开启电压（VTO）
跨导（BETA）
漏极电阻
源级电阻（RS）
栅极饱和电流（IS）
零偏时G-D节电容（CGD）
零偏时G-S节电容（CGS）
栅极电压（PB）
P沟道结型场效应管
三端耗尽型N沟道MOSFET
跨导（KP）
氧化物浓度
径向扩散（LD）
三端耗尽型P沟道MOSFET
四端耗尽型N沟道MOSFET
四端耗尽型P沟道MOSEFT
三端增强型N沟道MOSFET
三端增强型P沟道MOSFET
四端增强型N沟道MOSFET
四端增强型P沟道MOSFET
N沟道砷化镓FET
P沟道砷化镓FET
模拟集成电路库
三端运算放大器
五端运算放大器
七端运算放大器
九端运算放大器
电压比较器
锁相环电路
数模混合电路库
A/D转换器
D/A转换器
输出高电平（VOH）
输出低电平（VOL）
输入高电平（VIH）
输入低电平（VIL）
低电平到高电平输出的传播延迟
高电平到低电平输出的转播延迟
开启电压（VTG）
单稳态触发器
555电路
数字集成电路库
基本数字门电路
与门
或门
非门
或非门
与非门
异或门
同或门
EWB电子实验室
EWB电子实验室
三态缓冲器
缓冲器
斯密特触发器
数字模块库
半加器
全加器
RS触发器
JK触发器（高有效异步置零）
JK触发器（低有效异步置零）
D触发器
D触发器（低有效异步置零）
多路选择器电路
多路分配器电路
编码器电路
算术运算电路
计算器电路
移位寄存器
触发器
各类指示器库
电压表
电流表
灯泡
最大功率（PMAX）
最大电压（VMAX）
彩色指示器
数码显示器
带译码的数码显示器
蜂鸣器
条形光柱
正向电压（VF）
VF处电流（IF）
带译码条形光柱
最低段最小导通电压
最高段最小导通电压
控制器单元库
电压微分器
增益（K）
输出失调电压（VOOFF）
输出下限（VL）
输出上限（VU）
上下范围（VS）
电压积分器
输入失调电压（VIOFF）
输出初始条件（VOIC）
电压增益模块
传递函数模块
积分器初始条件（VINT）
非归一化氏角频率（W）
乘法器
输出增益（K）
输出偏移（OFF）
Y偏移（YOFF）
Y增益（YK）
X偏移（XOFF）
X增益（XK）
除法器
Y偏移（YOFF）
Y增益（YK）
X偏移（XOFF）
X增益（XK）
X下限（XLOWLIM）
X平滑范围（XSD）
三端电压加法器
输入A失调电压（VAOFF）
输入B失调电压（VBOFF）
输入C失调电压（VCOFF）
输入A增益（KA）
输入B增益（KB）
输入C增益（KC）
输出增益（KOUT）
电压限幅器
受控电压限幅器
输入失调电压（VIOFF）
输出上delta（VOUD）
输出下delta（VOLD）
上下平滑范围（ULSR）
电流限幅器
输入失调（OFF）
源电阻（RSRC）
灌电阻（RSINK）
电流源极限（ISRCL）
电流沉降极限（ISNKL）
上下电源平滑范围（ULSR）
源电流平滑范围（ISRCSR）
灌电流平滑范围（ISNKSR）
内/外电压平滑范围（VDSR）
电压滞回模块
输入低电平（VIL）
输入高电平（VIH）
迟滞值（H）
输出下极限（VOL）
输出上极限（VOH）
电压变化率模块
最大上升区域值（RSMAX）
最大下降区域值（FSMAX）
其它元件库
熔断器
最大电流（IMAX）
数据写入器
子电路（网表文件）
有损耗传输线
转输线长度（LEN）
单位长度电阻（R）
单位长度电感（L）
单位长度电容（C）
单位长度电导（G）
断点控制（REL）
断点控制（ABS）
无损耗转输线
标称阻抗（ZO）
传输时间延迟（TD）
频率（F）
晶体
动态电感（LS）
动态电容（CS）
串联电阻（RS）
并联电容（CO）
直流电机
电枢电阻（RA）
电枢电感（LA）
励磁电阻（RF）
励磁电感（LF）
轴摩擦（BF）
机械旋转惯性（J）
额定旋转速度（NN）
额定电枢电压（VAN）
额定场电枢电流（IAN）
额定场电压（VFN）
负载转矩（TL）
真空三极管
阳极-阴极电压（VPK）
栅极-阴极电压（VGK）
阳极电流（IP）
放大因子（u）
栅极-阴极电容（CGK）
阳极-阴极电容（CPK）
栅极-阴极电容（CGP）
开关电源升压转换器
滤波电感（L）
滤波器电感的ESR（R）
开关频率（FS）
开关电源降压转换器
开关电源升降转换器
电路命令选项
栅格
显示/隐藏
你确定要删除吗？
描述
波形发生器
万用表
输出结点
分析图
图形属性
标题
列
字体
列
精度
表名
设定密码
请输入密码
子电路
名称
字体
电路口令
电路只读
隐藏故障
锁定子电路
隐藏元件参数值
交流频率分析
暂态分析
程序选项
傅立叶分析
噪声分析
失真分析
参数扫描分析
温度扫描分析
极-零点分析
转输函数分析
直流/交流灵敏度分析
最坏情况分析
蒙特卡罗分析
限制
分析选择
开启电压
开始频率（FSTART）
最终频率（FSTOP）
增加->
<-移出
开始时间（TSTART）
结束时间（TSTART）
时间增量
失真分析
所有与电路有关变动都已丢失
PNP三极管
噪声分析
参数扫描
开始值
终止值
为...扫描
从瞬态分析中载入
设置分析选项
设置交流选项
从交流分析中载入
温度扫描分析
开始温度
终止温度
极-零点分析
增益分析（输出电压/输入电压）
阻抗分析（输出电压/输入电流）
输入阻抗
输出阻抗
分析类型
节点
输入（+）
输入（-）
输出（+）
输出（-）
极点分析
零点分析
传输函数分析
直流灵敏度
交流灵敏度
灵敏度分析
最坏情况分析
误差
比较函数
蒙特卡罗分析
执行的次数
种子
分布函数类型
